                                    PRESUPUESTAR
1. 01 Jabalina puesta a tierra 1,5 mts completa con caja de inspección y
 3 metros cable 10 mm verde.
2. 01 Caja para térmica exterior p/10 módulos
3. 01 Riel p/térmica p/10 módulos
4. 01 Barra colectora p/puesta a tierra
5. 01 Peine conexión térmica p/05 módulos
6. 04 Conectores para peine de conexión térmica
7. Por 100 m c/color: 
01 Rollo cable NEGRO ó MARRÓN, 2.5mm; 
01 Rollo cable CELESTE ó BLANCO, 2,5mm  
01 Rollo cable VERDE/AMARILLO, 2.5mm
8. 40 caños PVC 20mm, eléctrico
9. 100 Conectores ¾
10. 120 Grampas p/ ¾, con tornillos y tacos de 6 mm
11. 40 Cajas rectangular PVC exterior
12. 16 Cajas redondas             exterior
13. 10 Cajas de pases 11 x 11 
14. 50 Tacos de 8 mm y tornillos
15. 15 módulos 1 punto
16. 05 módulos 2 puntos
17. 05 módulos 1 punto y tomas
18. 20 módulos tomas
19. 15 módulos 02 tomas
20. 05 Caja IP65 con módulo punto y toma 20 amp
21. 02 Foto-control electrónico
22. 04 Térmica de 20 AMP
23. 01 Termo-magnética  40 AMP
24. 30 Curva a 90° x ¾ hembra-hembra
25. 30 Terminales punteros p/cable 2,5 mm
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